PRZEDMIAR ŚWIETLICA1

| PRZEDMIAR |
| Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień |

45311000-0 |  | Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

NAZWA INWESTYCJI | : | WYMIANA INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ W ŚWIETLICY SOCJALNEJ
ADRES INWESTYCJI | : | MIKORZYN, NR EWID. GRUNTU 35/26
INWESTOR | : | GMINA KEPNO
ADRES INWESTORA | : | 63-600 KEPNO UL. RATUSZOWA 1
WYKONAWCA ROBÓT | : | ............................................
ADRES WYKONAWCY | : | ....................................................................
BRANŻA | : | ELEKTRYCZNA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE | : | .................................................
DATA OPRACOWANIA | : | ....................................

Poziom cen | : | .........................................

NARZUTY |  |

WYKONAWCA : |  | INWESTOR :
Data opracowania .................................... |  | Data zatwierdzenia

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

ZGODNIE ZDOKUMENTACJĄ TECHNICZNĄ

OBMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem
1 | 45311000-0 | INSTALACJA ELEKTRYCZNA
1 d.1 | KNR 2-01 0217-01 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.15 m3 na odkład w gruncie kat.I-II | m3 |  |
|  | 50*0.4*0.8 | m3 | 16.000 |
|  |  |  | RAZEM | 16.000
2 d.1 | KNR 2-01 0230-01 | Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III | m3 |  |
|  | 50*0.4*0.7 | m3 | 14.000 |
|  |  |  | RAZEM | 14.000
3 d.1 | KNR 5-10 0103-02 | Ręczne układanie kabli wielożyłowych o masie do 1.0 kg/m na napięcie znamionowe poniżej 110 kV w rowach kablowych YKYżo 5X35 | m |  |
|  | 50 | m | 50.000 |
|  |  |  | RAZEM | 50.000
4 d.1 | KNR 5-10 0301-01 | Nasypanie warstwy piasku grubości 0.1 m na dno rowu kablowego o szer.do 0.4 m | m |  |
|  | 50 | m | 50.000 |
|  |  |  | RAZEM | 50.000
5 d.1 | KNR 5-08 0207-02 | Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny przekrój żył Cu-12/Al-20 mm2) wciągane do rur YKYżo 5x2,5 | m |  |
|  | 16.0 | m | 16.000 |
|  |  |  | RAZEM | 16.000
6 d.1 | KNR 5-08 0209-02 | Przewod wtynkowy łączny przekrój żył do 7.5 mm2 (podłoże nie-betonowe) układany w tynku 3x1,5 | m |  |
|  | 180.0 | m | 180.000 |
|  |  |  | RAZEM | 180.000
7 d.1 | KNR 5-08 0209-02 | Przewod wtynkowy łączny przekrój żył do 7.5 mm2 (podłoże nie-betonowe) układany w tynku 3x2,5 | m |  |
|  | 160.0 | m | 160.000 |
|  |  |  | RAZEM | 160.000
8 d.1 | KNR 5-08 0514-07 | Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetlówkowych zwykłych bez zadławiania przewodu w obudowie z blachy stalowej z odbłyśnikiem -przykręcanych 2x36W | szt. |  |
|  | 3 | szt. | 3.000 |
|  |  |  | RAZEM | 3.000
9 d.1 | KNR 5-08 0514-03 | Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetlówkowych zwykłych bez zadławiania przewodu w obudowie z blachy stalowej z odbłyśnikiem -przykręcanych 1x36W - końcowych | szt. |  |
|  | 1 | szt. | 1.000 |
|  |  |  | RAZEM | 1.000
10 d.1 | KNR 5-08 0504-03 | Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych żarowych zwykłych przykręcanych, końcowych PLAFON 1x60W | szt. |  |
|  | 12 | szt. | 12.000 |
|  |  |  | RAZEM | 12.000
11 d.1 | KNR 5-08 0404-01 | Montaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 10kg wraz z konstrukcją - mocowanie przez zabetonowanie w gotowych otworach 3X12 MOD (NP. RNN) | szt. |  |
|  | 1 | szt. | 1.000 |
|  |  |  | RAZEM | 1.000
12 d.1 | KNR 5-08 0307-02 | Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych jednobiegunowych, przycisków w puszce instalacyjnej z podłączeniem 10A | szt. |  |
|  | 13 | szt. | 13.000 |
|  |  |  | RAZEM | 13.000
13 d.1 | KNR 5-08 0307-03 | Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych świecznikowych w puszce instalacyjnej z podłączeniem 10A | szt. |  |
|  | 1 | szt. | 1.000 |
|  |  |  | RAZEM | 1.000
14 d.1 | KNR 5-08 0309-03 | Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegunowych z uziemieniem w puszkach z podłączeniem 230V/16A | szt. |  |
|  | 16 | szt. | 16.000 |
|  |  |  | RAZEM | 16.000
15 d.1 | KNR 5-08 0309-04 | Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych natynkowych 2-biegunowych z uziemieniem przykręcanych 400V/16A z podłączeniem | szt. |  |
|  | 3 | szt. | 3.000 |
|  |  |  | RAZEM | 3.000
16 d.1 | KNR 5-08 0604-04 | Montaż zwodów poziomych nienaprężanych z pręta o śr. do 8 mm na dachu płaskim na wspornikach klejonych | m |  |
|  | 50.0 | m | 50.000 |
|  |  |  | RAZEM | 50.000
17 d.1 | KNR 5-08 0601-15 | Montaż wsporników przelotowych pośredniczących na dachu betonowym krytym papą lub blachą | szt. |  |
|  | 30 | szt. | 30.000 |
|  |  |  | RAZEM | 30.000
18 d.1 | KNR 5-08 0601-11 | Montaż wsporników przelotowych pośredniczących na ścianie z cegły | szt. |  |
|  | 16 | szt. | 16.000 |
|  |  |  | RAZEM | 16.000
19 d.1 | KNR 5-08 0619-06 | Montaż złączy kontrolnych z połączeniem drut-płaskownik w instalacji uziemiającej i odgromowej - ZACISK PROBIERCZY WRAZ Z SKRZYNKĄ | szt. |  |
|  | 4 | szt. | 4.000 |
|  |  |  | RAZEM | 4.000
20 d.1 | KNR 5-08 0619-01 | Montaż złączy do rynny okapowej na dachu w instalacji uziemiającej i odgromowej | szt. |  |
|  | 4 | szt. | 4.000 |
|  |  |  | RAZEM | 4.000
21 d.1 | KNR 5-08 0313-04 analogia | Montaż na gotowym podłożu osprzętu przeciwwybuchowego z podłączeniem - przycisków sterujących - WYŁACZNIK NADMIAROPRĄDOWY S301-B10A | szt. |  |
|  | 2 | szt. | 2.000 |
|  |  |  | RAZEM | 2.000
22 d.1 | KNR 5-08 0313-04 analogia | Montaż na gotowym podłożu osprzętu przeciwwybuchowego z podłączeniem - przycisków sterujących - WYŁACZNIK NADMIAROPRĄDOWY S301-B16A | szt. |  |
|  | 4 | szt. | 4.000 |
|  |  |  | RAZEM | 4.000
23 d.1 | KNR 5-08 0313-04 analogia | Montaż na gotowym podłożu osprzętu przeciwwybuchowego z podłączeniem - przycisków sterujących - WYŁACZNIK NADMIAROPRĄDOWY S303-C32A | szt. |  |
|  | 1 | szt. | 1.000 |
|  |  |  | RAZEM | 1.000
24 d.1 | KNR 5-08 0313-04 analogia | Montaż na gotowym podłożu osprzętu przeciwwybuchowego z podłączeniem - przycisków sterujących - WYŁACZNIK NADMIAROPRĄDOWY S303-B16A | szt. |  |
|  | 2 | szt. | 2.000 |
|  |  |  | RAZEM | 2.000
25 d.1 | KNR 5-08 0313-04 analogia | Montaż na gotowym podłożu osprzętu przeciwwybuchowego z podłączeniem - przycisków sterujących - WYŁACZNIK NADMIAROPRĄDOWY S303-C40A | szt. |  |
|  | 4 | szt. | 4.000 |
|  |  |  | RAZEM | 4.000
26 d.1 | KNR 5-08 0313-05 analogia | Montaż na gotowym podłożu osprzętu przeciwwybuchowego z podłączeniem - łączników - WYŁACZNIK RÓŻNICOWO-PRĄDOWY P302-25A/30MA | szt. |  |
|  | 2 | szt. | 2.000 |
|  |  |  | RAZEM | 2.000
27 d.1 | KNR 5-08 0313-05 analogia | Montaż na gotowym podłożu osprzętu przeciwwybuchowego z podłączeniem - łączników - WYŁACZNIK RÓŻNICOWO-PRĄDOWY P304-40A/30MA | szt. |  |
|  | 2 | szt. | 2.000 |
|  |  |  | RAZEM | 2.000
28 d.1 | KNR 5-08 0313-05 analogia | Montaż na gotowym podłożu osprzętu przeciwwybuchowego z podłączeniem - łączników - ROZŁACZNIK FR103-200A | szt. |  |
|  | 1 | szt. | 1.000 |
|  |  |  | RAZEM | 1.000
29 d.1 | KNR 5-08 0313-05 analogia | Montaż na gotowym podłożu osprzętu przeciwwybuchowego z podłączeniem - łączników - OCHRONNIK PRZEPIĘCIOWY NP. DEHNventil | szt. |  |
|  | 1 | szt. | 1.000 |
|  |  |  | RAZEM | 1.000
30 d.1 | KNR 5-08 0817-03 analogia | Montaż dławika gumowego z zadławieniem przewodu - LAMPKA KONTROLI OBECNOŚCI FAZ | szt. |  |
|  | 1 | szt. | 1.000 |
|  |  |  | RAZEM | 1.000
31 d.1 | KNR 5-08 0303-04 | Montaż na gotowym podłożu puszek FI 60 z tworzywa sztucznego o ilości wylotów 4 i przekroju przewodów do 2.5 mm2 - mocowanych przez przykręcenie - PODŁOŻE GIPSOWE | szt. |  |
|  | 30 | szt. | 30.000 |
|  |  |  | RAZEM | 30.000
32 d.1 | KNR 4-03 1205-03 analogia | Pierwszy pomiar instalacji odgromowej IMPEDANCJI PENTLI ZWARCIA | pomiar. |  |
|  | 28 | pomiar. | 28.000 |
|  |  |  | RAZEM | 28.000
33 d.1 | KNR 4-03 1205-05 analogia | Pierwszy pomiar skuteczności zerowania - REZYSTANCJI UZIEMNIENIA | pomiar. |  |
|  | 4 | pomiar. | 4.000 |
|  |  |  | RAZEM | 4.000
34 d.1 | KNR 4-03 1203-01 analogia | Badanie linii kablowej REZYSTANCJI IZOLACJI PRZEWODÓW I KABLI | odc. |  |
|  | 30 | odc. | 30.000 |
|  |  |  | RAZEM | 30.000
35 d.1 | KNR 4-03 1204-02 analogia | Sprawdzenie i regulacja działania styczników z wyzwalaczem termicznym na prąd do 100 A - POMIAR WYŁACZNIKA RÓŻNICOWOPRĄDOWEGO | szt. |  |
|  | 4 | szt. | 4.000 |
|  |  |  | RAZEM | 4.000